Es - jedná sa o otvorený vysokostenný vozeň bežnej stavby s plochou drevenou, 
prípadne kombinovanou (drevo, kov) podlahou s  bočnými vrátami a výklopnými čelami. 
Malé písmeno „s“ zasa hovorí, že je spôsobilý na rýchlosť do 100 km/h, čo úplne stačí 
aj pre maximálne traťové rýchlosti našich lokálok. Vozeň s hmotnosťou 13 ton a s rázvorom 6 m má 
cez nárazníky dĺžku rovných 10 m. Do jeho ložného objemu 36 m3 sa zmestí až 27 ton tovaru. Vozne 
sú určené najmä na prepravu voľne loženého sypkého materiálu či kusového tovaru, ktorý nevyžaduje 
krytie a ochranu pred poveternostnými vplyvmi.


Dĺžka vozňa:		10 m
Hmotnosť vozňa:	13 t
Ložná hmotnosť:	27 t
Max. rýchlosť:		100 km/h
Poznámka:		kombinovaná podlaha (drevo/kov), dvojité bočné dvere

CDC Es 491
Autor 3D modelu: kulica, Hekl338, Kank
skriňa: kulica; podvozky,šroubovka,hadice,prestavovače: Kank
ostatné úpravy: Hekl338  
Tvorba textúr, mapovanie textúr, optimalizácia poly, LOD: Hekl338
Fotodokumentácia: kulica    
Skin textur: Hekl338

ZSSKC Es 405
Autor 3D modelu: kulica, Hekl338, Kank
skriňa: kulica; podvozky,šroubovka,hadice,prestavovače: Kank
ostatné úpravy: Hekl338  
Tvorba textúr, mapovanie textúr, optimalizácia poly, LOD: Hekl338
Skin textur: Robo


ZSSK Ua-x 181
Autor 3D modelu: kulica, Hekl338, Kank
skriňa: kulica; podvozky,šroubovka,hadice,prestavovače: Kank
ostatné úpravy: Hekl338  
Tvorba textúr, mapovanie textúr, optimalizácia poly, LOD: Hekl338
Skin textur: Robo

Pre model Ua-x je nutne stiahnut http://railroadsim.net/ru/downloads/rw/packs kvoli spriahlu SA 3!

Model je freeware. Je  zakázané šíriť akékoľvek časti modelu, vrátane textúr do iných simulátorov alebo ponúkať ho v akýchkoľvek komerčných projektoch, či zverejňovať na iných weboch, výnimku určí autor(i) !