SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______
 
Wagon ( Zssk_Eanos_5376033_uhlie
  Type ( Freight )
  Name ( "ZSSK Eanos 5376033-2 uhlie" )
  WagonShape ( Zssk_Eanos_5376033_uhlie.S )
  Size ( 3.08m 3.629m 15.74m )
  CentreOfGravity ( 0m 1.7m 0m )
  Mass ( 90t )
  WheelRadius ( 0.46m )
  InertiaTensor ( Box ( 3.08m 3.629m 15.74m ) )
    
Coupling (
  Type ( Chain )
  Spring (
   Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
   Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
   Break ( 1.1e8N 5e8N )
   r0 ( 0cm 0cm )
  )
  CouplingHasRigidConnection ( 1 )
  Velocity ( 0.01m/s )
 )
 Coupling (
  Type ( Chain )
  Spring (
   Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
   Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
   Break ( 1.1e8N 5e8N )
   r0 ( 0cm 0cm )
  )
  CouplingHasRigidConnection ( 1 )
  Velocity ( 0.01m/s )
 )

  Adheasion ( 0.1 0.4 2 0 )
  DerailRailHeight ( 10cm )
  DerailRailForce ( 90*2.5t )
  DerailBufferForce ( 900kN )
  NumWheels ( 4 )
  Friction (
    984.5N/m/s    -0.10    1.6mph    4.269N/m/s    1.745
    5.1N/rad/s  1  -1rad/s  0  1
  )

 BrakeEquipmentType( "handbrake, graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir" )
 BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
 MaxBrakeForce( 114.79kN )
  MaxHandbrakeForce( 44.84kN )
  NumberOfHandbrakeLeverSteps( 10 )

  TripleValveRatio( 2.5 )
MaxReleaseRate( 1.64 )
MaxApplicationRate( 6.22 )
MaxAuxilaryChargingRate( 5.14 )
BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 52.34 )
BrakePipeVolume ( 0.47 )

Comment (** Prubeh soucinitele treni dle rychlosti - litinove brzdove spalky **)

  	  ORTSBrakeShoeFriction (
  			0	0.31
			1	0.30
			2	0.28
			3	0.27
			4	0.26				
			5	0.25
			7	0.24
			8	0.23
			9	0.22
			12	0.21
			14	0.20
			17	0.19
			20	0.18
			24	0.17
			29	0.16
			34	0.15
			40	0.14
			47	0.13
			55	0.12
			66	0.11
			84	0.10
			115	0.09
			160	0.09
	)

  Sound ("../../common.snd/naklad/4osi_lo.sms" )
)