SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( zssk_Ua-x_181
	name( "ZSSK Ua-x 181" )
	Type ( Freight )
	WagonShape ( zssk_Ua-x_181.s )
        ORTSFreightAnims
	(
        MSTSFreightAnimEnabled ( 0 )
				FreightAnimStatic
				(
				SubType( Default )
				Shape( "zssk_Ua-x_181fg.s" )
				Offset( 0.0, 0.0, 0.0 )
				)
		)
	Size ( 2.992m 2.834m 10.003m )
	Mass ( 13.4t )
	WheelRadius ( 0.44m )
	InertiaTensor ( Box ( 2.992m 2.834m 10.003m ))
	Coupling (
  Type ( Automatic )
  Spring (
   Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
   Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
   Break ( 1.1e8N 5e8N )
   r0 ( 0cm 0cm )
  )
  CouplingHasRigidConnection ( 1 )
  Velocity ( 0.01m/s )
 )
 Coupling (
  Type ( Chain )
  Spring (
   Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
   Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
   Break ( 1.1e8N 5e8N )
   r0 ( 0cm 0cm )
  )
  CouplingHasRigidConnection ( 1 )
  Velocity ( 0.01m/s )
)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*13.4t )
	DerailBufferForce ( 350kN )
	NumWheels ( 2 )
	Friction (
		249.5N/m/s    -0.10    1.5mph    4.782N/m/s    1.000
		5.1N/rad/s  1  -1rad/s  0  1
	)

 BrakeEquipmentType( "graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir" )
 BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
 MaxBrakeForce( 25.83kN )

  TripleValveRatio( 2.5 )
MaxReleaseRate( 1.64 )
MaxApplicationRate( 6.22 )
MaxAuxilaryChargingRate( 5.14 )
BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 52.34 )
BrakePipeVolume ( 0.31 )

Comment (** Prubeh soucinitele treni dle rychlosti - litinove brzdove spalky **)

  	  ORTSBrakeShoeFriction (
  			0	0.31
			1	0.30
			2	0.28
			3	0.27
			4	0.26				
			5	0.25
			7	0.24
			8	0.23
			9	0.22
			12	0.21
			14	0.20
			17	0.19
			20	0.18
			24	0.17
			29	0.16
			34	0.15
			40	0.14
			47	0.13
			55	0.12
			66	0.11
			84	0.10
			115	0.09
			160	0.09
	)

	Sound ("../../common.snd/naklad/2osi_lo.sms" )
)