Spojovací vozeň Ua-x 181 pre Open Rails.
 
Spojovacie vozne slúžia ako medzičlánok na spájanie prievazaných širokorozchodných vozňov vybavených automatickým
spriahlom SA3 s ostatnými vozňami s klasickými skrutkovkami. Rýchlosť vlaku, ktorý preváža previazané
vozne, je obmedzená s vmax = 65/20 km/h.



Autor 3D modelu: kulica, Hekl338, Kank
skriňa: kulica; podvozky,šroubovka,hadice,prestavovače: Kank
Mapovanie textúr, optimalizácia poly, LOD: Hekl338
Fotodokumentácia: Dušan
Tvorba textúr: Robo

!!!!!!! Model je freeware. Je  zakázané šíriť akékoľvek časti modelu, vrátane textúr do iných simulátorov alebo ponúkať ho v akýchkoľvek 
komerčných projektoch, či zverejňovať na iných weboch, výnimku určí autor(i) !!!!!!!
Dôležité upozornenie: Model je dovolené skinovať, ale po dokončení skinu pred zverejnením je potrebné ho zaslať na zhliadnutie autorovi -(om) !!!
Bez ich súhlasu nie je dovolené skin zverejniť!!!

Zverejnenie skinu bude výhradne na: 
http://modely-msts.cz

Autor skinu si ho môže po dohode zverejniť taktiež na svojom webe.

Model obsahuje 8 stupňov LOD. 
Všetkým autorom patrí veľká vďaka za pomoc, pretože bez ktoréhokoľvek z nich by model nemohol vzniknúť.
Ostatným prajeme pekný zážitok z jazdy a veľa šťastných kilometrov.
Pripomienky a otázky: http://modely-msts.cz
		      admin@modely-msts.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
