SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( zsskc_751208ms
 Type ( Freight )
 Comment ( wag: Robo )
 Name ("ZSSK 751 198-3")  
 WagonShape ( zsskc_751208.s )
 Freightanim ( zsskc_751208fg.s 1 1 )
 Type ( Freight )
 Size ( 3.2m 4.46m 16.5m )  
 Mass ( 75t )
 WheelRadius ( 0.5m )
 InertiaTensor ( Box ( 3.2m 4.46m 16.5m ) )
  
Coupling (
  Type ( Chain )
  Spring (
   Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
   Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
   Break ( 1.1e8N 5e8N )
   r0 ( 0cm 0cm )
  )
  CouplingHasRigidConnection ( 1 )
  Velocity ( 0.01m/s )
 )
 Coupling (
  Type ( Chain )
  Spring (
   Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
   Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
   Break ( 1.1e8N 5e8N )
   r0 ( 0cm 0cm )
  )
  CouplingHasRigidConnection ( 1 )
  Velocity ( 0.01m/s )
 )

 ORTSAdhesion (
        ORTSCurtius_Kniffler ( 7.5 44 0.161 0.7 )
        )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*75t )
	DerailBufferForce ( 350kN )
	NumWheels ( 4 )
	Friction (
		874.1N/m/s    -0.10    1.6mph    3.873N/m/s    1.818
		5.1N/rad/s	1	-1rad/s	0N/rad/s	1
	)

        MaxBrakeForce( 85.19kN )
	MaxHandbrakeForce( 27.90kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 10 )

	BrakeEquipmentType( "Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir, Handbrake" )
        BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
        TripleValveRatio( 2.5 )
        MaxReleaseRate( 1.6 )
        MaxApplicationRate( 1.5 )
        MaxAuxilaryChargingRate( 4.28 )
        BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 52.50 )
        BrakePipeVolume ( 0.50 )
Comment (** Prubeh soucinitele treni dle rychlosti - litinove brzdove spalky **)

  	  ORTSBrakeShoeFriction (
  			0	0.31
			1	0.30
			2	0.28
			3	0.27
			4	0.26				
			5	0.25
			7	0.24
			8	0.23
			9	0.22
			12	0.21
			14	0.20
			17	0.19
			20	0.18
			24	0.17
			29	0.16
			34	0.15
			40	0.14
			47	0.13
			55	0.12
			66	0.11
			84	0.10
			115	0.09
			160	0.09
	)

 Sound ( "../../common.snd/snd754/75X.sms" )
 ) 

)