Balík zvuků pro lokomotivy řad 749, 751 a 752, vysoká kvalita zvukových souborů, určeno POUZE
pro simulátor OpenRails - ORTS. V MSTS zvuky NEBUDOU fungovat správně!!!

Vysvětlivky značení souborů *.sms:

"t" - zvuky s tlumičem výfuku
"e" - elektronický regulátor ("ER", bez označení jsou zvuky se sdruženým regulátorem - "SR"); vhodné pre 749
"m" - zabezpečovač Mirel
"II" - místo krátké houkačky zní píšťala

Přehled zvuků:
*********************

Pro lokomotivy řady 749 a 751:
------------------------------

751tcab     ---- vnitřní, SR, krátká houkačka
751tcabII   ---- vnitřní, SR, píšťala
751tmcab    ---- vnitřní, SR, krátká houkačka, zabezpečovač Mirel
751tmcabII  ---- vnitřní, SR, píšťala, zabezpečovač Mirel
751teng     ---- vnější, SR, krátká houkačka
751tengII   ---- vnější, SR, píšťala

751tecab    ---- vnitřní, ER, krátká houkačka
751tecabII  ---- vnitřní, ER, píšťala
751temcab   ---- vnitřní, ER, krátká houkačka, zabezpečovač Mirel
751temcabII ---- vnitřní, ER, píšťala, zabezpečovač Mirel
751teeng    ---- vnější, ER, krátká houkačka
751teengII  ---- vnější, ER, píšťala

Pro lokomotivy řady 752 - rekonstrukce brejlovců se zpětně dosazeným motorem K6S310DR:
--------------------------------------------------------------------------------------

752cab      ---- vnitřní, ER, plynulá regulace výkonu, motor K6S310DR, ( doporučený vonkajší zvuk - 751teengII.sms )

Možnost nastartovat a vypnout spalovací motor:
**********************************************

Vypnutí motoru: Motor vypnete povelem "zapnout/vypnout motor", standardně Shift+Z. Ukončí se zvuk volnoběhu a přehraje se zvuk doběhu motoru.
                Stroj je skutečně fyzicky nečinný.
Start motoru: Povelem "zrcátko vysunout" (Shift+V) spustíte zvuk předmazávacího čerpadla (tento krok není v simulátoru pro start motoru nezbytný,
              odpovídá však realitě. Po adekvátní době (reálně 30s při studeném motoru,
              10s při teplotě vody nad 50°C) povelem "zapnout/vypnout motor" (Shift+Z) spustíte spalovací motor, ukončí se zvuk mazání,
              přehraje se zvuk startu motoru a poté se rozběhne smyčka zvuku volnoběhu. Stroj je činný a připraven k jízdě. 



Poznámka pro aktivitáře, pokud tvoříte aktivity, kde se vypíná a staruje spalovací motor lokomotivy:
****************************************************************************************************

Nedostatkem simulátoru ORTS je fakt, že když uložíte hru s vypnutým motorem stroje, tak po znovunačtění
aktivity je sice stroj nečinný, ale zvuk volnoběhu běží! Toto je možné obejít následující úpravou
v příslušném bloku v souboru *.sms:

Stream (
   			       Skip (** Motor - start,volnobeh, stop **)
				Priority ( 6 )
				Volume ( 1.0 )
				Triggers ( 7
					Initial_Trigger  ( StartLoop   ( 1 File ( "K6S310DR_0_TPR.wav" -1 )   SelectionMethod ( SequentialSelection ) ) )
					Discrete_Trigger ( 24   ReleaseLoopRelease () )
					Discrete_Trigger ( 24   PlayOneShot ( 1 	File ( "749.247_K6S310DR_0_stop.wav" -1 ) SelectionMethod ( SequentialSelection ) ) )
					Discrete_Trigger ( 107   StartLoopRelease ( 1 	File ( "749.247_K6S310DR_premazavanie.wav" -1 ) SelectionMethod ( SequentialSelection ) ) )
					Discrete_Trigger ( 23   ReleaseLoopRelease () )
					Discrete_Trigger ( 23   PlayOneShot ( 1 	File ( "749.247_K6S310DR_0_start_IH.wav" -1 ) SelectionMethod ( SequentialSelection ) ) )
					Discrete_Trigger ( 23   StartLoop   ( 1   File ( "K6S310DR_0_TPR.wav" -1 )  SelectionMethod ( SequentialSelection ) ) )


				)
				FrequencyCurve(
					Variable1Controlled
					CurvePoints ( 2
						   0.0		 48000
						   1.0		 48000
					)
					Granularity ( 100 )
				)
				VolumeCurve(
					Variable2Controlled
					CurvePoints ( 4
						 0.000		1.00
						 0.010		0.85
						 0.013		0.00
						 1.000		0.00
					)
					Granularity ( 0.05 )
				)				
			)


V soupisu zvukových spouští (triggers) upravte první řádek následovně:

*******************************************************************************************************************
Discrete_Trigger ( 6 StartLoop   ( 1 File ( "K6S310DR_0_TPR.wav" -1 )   SelectionMethod ( SequentialSelection ) ) )
*******************************************************************************************************************

Po načtení "nové hry" je stroj činný, ale zvuk volnoběhu nepoběží - zvuk tedy spustíte povelem "stěrače zapnout/vypnout" standardně klávesa "V".
Poté již můžete motor libovolně vypínat a startovat. Když uložíte hru s vypnutým strojem, tak po znovunačtení simulace je motor stroje stále
nečinný a stroj je tichý, nezní zvuk volnoběhu. Můžete tedy nastartovat motor výše popsaným způsobem.

!!!VEŠKERÉ POPSANÉ ÚPRAVY PROVÁDÍTE NA VLASTNÍ RIZIKO A ZODPOVĚDNOST, PŮVODNÍ SOUBOR *.sms SI VŽDY ZÁLOHUJTE!!!

Licenční podmínky:
******************

Archiv, ani žádný jiný soubor z archivu NESMí BÝT POUŽIT V ŽÁDNÉM KOMERČNÍM PROJEKTU 
(či jiném projektu, který je nabízen ostatním subjektům za nenulovou finanční částku),
BEZ SOUHLASU VŠECH AUTORŮ!!!
Archiv ani žádný jiný soubor z archivu NESMÍ BÝT DÁLE ŠÍŘEN BEZ SOUHLASU VŠECH AUTORŮ!!!

Autoři:
************
David Hájek: nahrávky 
Robo: editace nahrávek, základní kódování souborů *.sms.
Igor Hnízdo: úprava zvuků startu motoru (zkráceno o zvuk mazání, původní soubory ponechány),
             kódování bloku (streamu) pro start/volnoběh/stop motoru.
             Sepsání tohoto souboru-návodu "Readme.txt".
Jacek: Zvuky vrzání sedačky a kódování příslušného bloku.