Balík zvukov pre elektrické lokomotívy rady 37x V2.0 (7.5.2020) 
Autor zvukov: Andrej
Poďakovanie patrí predovšetkým ochotnému strojvodcovi za sprístupnenie strojov rady 371, vďaka čomu bolo možné tento zvukovo pestrý balík vytvoriť.

Návod na inštaláciu:
1. Zložku snd37x presuňte do nasledovnej zložky: miesto, kde máte nainštalovaný simulátor (C:\...\Train simulator\TRAINS\TRAINSET\common.snd)
2. Otvorte si ľubovoľný eng niektorého rušňa v poznámkovom bloku, napríklad cd_371201_hk.eng , zadáte ctrl+f. Objaví sa okno hľadania. Zadáte do vyhľadávania "SMS". Následne vám nájde príslušný riadok v tvare Sound ("..\\..\\common.snd\\sndelok\\371eng.sms" )
3. Riadok po úprave získa tvar Sound ( "..\\..\\common.snd\\snd37x\\371.201_3kV_eng_z.sms" )
4. Rovnako postupujte aj pri riadku v tvare ("..\\..\\common.snd\\sndelok\\371cab.sms" )
5. Uistite sa, že v nastaveniach zvukov OpenRails máte zvolenú hodnotu 20% intenzita externých zvukov v interiére, alebo menšiu

Licenčné podmienky:
Archív ani žiadny iný súbor v archíve NESMIE by použitý v žiadnom komerčnom projekte (či inom projekte, ktorý je ponúknutý ostatným subjektom za nenulovú finančnú čiastku) BEZ SÚHLASU autora. Archív ani žiadny iný súbor v archíve NESMIE by ďalej šírený BEZ SÚHLASU autora. Archív ani žiadny iný súbor v archíve NESMIE by upravený a v takejto upravenej podobe ďalej šírený BEZ SÚHLASU autora.
SMS súbory a ich vlastnosti:
Jednotlivé .sms súbory vzhľadom na 16 existujúcich variant zvukov vyžadujú zložitejší systém
značenia. Značenie pozostáva z 4 premenných, ktoré môžu nadobúdať
rôzne hodnoty. Na nasledujúcom príklade si popíšeme tento systém detailnejšie:

371.001 – zvuky určené pre prototyp s označením 371 001-9
371.002 – zvuky určené pre všetky sériové modernizované 371 (teda 002, 003, 004, 005 a 015)
371.201 – zvuky určené pre prototyp s označením 371 201-5
372 - zvuky určené pre stroje ČDC rady 372 a nemecké stroje rady DB 180
3kV – zvuky jednosmerného napájania o napätí 3kV
15kV – zvuky striedavého napájania o napätí 15kV
eng – zvuky exteriéru
cab – zvuky interiéru
z – zimný režim ventilátorov chladenia trakčných motorov
l – letný režim (režim zvýšených otáčok) ventilátorov chladenia trakčných motorov
Poznámka: Režim zvýšených otáčok sa využíva počas dní s vyššou teplotou predovšetkým v lete. Za
normálnych podmienok sa väčšinu roka využíva zimný režim.

© 2020 Andrej