SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( cdc_751038bs
	comment( upravil Ondra Janis na zaklade poznatku o ladeni eng 
  souboru od Ppoolllla, Jacka, O.Frinty & ZSR  - verze 1.5 - svetla CZ )
	comment( upravy brzd pro zvuky, svetla pro MSTSbin dle Jacka )
	Type ( Engine )
	WagonShape ( cdc_751038bs.s )
  FreightAnim ( cdc_751038p.s 0.1 0.1 )
	Size ( 3m 4.4m 16.2m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )
	Mass ( 77.8t )
	WheelRadius ( 0.5m )
	InertiaTensor ( Box ( 3m 4.4m 16.2m ) )
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)

	Adheasion ( 0.15 0.58 1.60 0 )
  comment (melo by odpovidat adhezni sile pro 749 ~170kN pri 75t)
  comment (melo by odpovidat adhezni sile pro 751 ~176kN pri 77.8t)
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*78t )
	DerailBufferForce ( 350kN )
comment( pocet naprav )
	NumWheels (	4 )
comment( sily urcujici jizdni odpory )
	Friction (
		2950N/m/s		0		0.625mph		0.89N/m/s		2.7
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

  BrakeEquipmentType( "handbrake, graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 36kN )
	comment(odpovida 57 brzdnym % v rezimu P - ZD 730m)

	MaxHandbrakeForce( 10kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	EmergencyBrakeResMaxPressure( 73 )
	TripleValveRatio( 2.48 )
	MaxReleaseRate( 1.5 )
	comment (brzda v rezimu P - odbrzdeni cca. 16s)
	MaxApplicationRate( 2 )
  comment (brzda v rezimu P - plneni cca. 5s)
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 14 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 55 )
	EmergencyResVolumeMultiplier ( 0.02 )

	IntakePoint ( 0 1.0 FuelDiesel )

	Inside (
		PassengerCabinFile ( cdc_751038.s )
		PassengerCabinHeadPos ( -1.7 3.2 6.45 )
		RotationLimit ( 0 0 0 )
            	StartDirection ( 0 -90 0 )
	)

	PassengerCapacity ( 80.0 )
	Comment (kapacita cestujicich - jen kvuli tvorbe Jr v misich)

  comment (nastaveni svetel - CD, 2 celni reflektory)
	comment ( svetelne kuzely ) 
	
	Lights ( 31
		Light (
			comment ( Svetelny kuzel dalkovy )
			Type ( 1 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( AAEED15D )
			  	Position ( 0.0 3.0 7.75 )
					Angle ( 20 )
					Transition ( 1 )
					Radius ( 100 )
				)
			)
		)
		comment ( Definice svetel pro prední stanoviste )

		Light (
			comment ( reflektor dálkový 1 )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 2 )
			FadeOut ( 2 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( EEEED15D )
					Position ( -0.09 3.69 7.75 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 5.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.6 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( reflektor dálkový 2 )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 2 )
			FadeOut ( 2 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( EEEED15D )
					Position ( 0.09 3.69 7.75 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 5.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.6 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Prední levé pozicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
				Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( -0.8 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Prední pravé pozicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
        Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.8 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( prední levé zapnuté )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( -0.8 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( prední pravé zapnuté )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( 0.8 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní levé pozicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
        Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( -0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní pravé pozicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
        Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní levé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 3 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( -0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní pravé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 3 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( 0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		
		comment ( Definice svetel pro zadní stanoviste )

		Light (
			comment ( reflektor dálkový 1 )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 2 )
			FadeOut ( 2 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( EEEED15D )
					Position ( 0.09 3.69 -7.75 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.6 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( reflektor dálkový 2 )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 2 )
			FadeOut ( 2 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( EEEED15D )
					Position ( -0.09 3.69 -7.75 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.6 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Prední levé pozicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
				Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( -0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Prední pravé pozicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
				Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( prední levé zapnuté )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( -0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( prední pravé zapnuté )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( C0EED15D )
					Position ( 0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní levé pozicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
				Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( -0.8 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní pravé pozicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
				Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.8 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní levé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 4 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 80FF0000 )
					Position ( -0.8 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní pravé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 4 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 80FF0000 )
					Position ( 0.8 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		comment ( Definice svetel pro Loose consist )

		Light	(
			comment( Levé přední poziční - Loose consist )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( -0.8 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Pravé přední poziční - Loose consist )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.8 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Levé zadní poziční - Loose consist)
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( -0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Pravé zadní poziční - Loose consist)
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
					)
			)
		)

		comment ( Definice svetel pro loko ovládanou PC )

		Light (
			comment ( PC prední pravé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 1 )
			FadeOut ( 1 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.8 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 -5 5 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC prední levé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 1 )
			FadeOut ( 1 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( -0.8 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC reflektor prední 1 )
			Conditions (
				Unit ( 2 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
				TimeOfDay ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( EEEED15D )
					Position ( -0.09 3.69 7.75 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 5.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.6 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC reflektor prední 2 )
			Conditions (
				Unit ( 2 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
				TimeOfDay ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( EEEED15D )
					Position ( 0.09 3.69 7.75 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 5.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.6 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC zadní levé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Unit ( 3 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 80FF0000 )
					Position ( -0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC zadní pravé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Unit ( 3 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 80FF0000 )
					Position ( 0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.4 )
				)
			)
		)
	)
    	Sound ( "../../common.snd/sndDlok/751eng.sms" )
)

Engine ( cdc_751038bs
	Effects (
		DieselSpecialEffects (
			Exhaust1
			(
					0.219 4.65 0.917
					0 1 0
					0.2
			)
		)
	)
	Wagon ( cdc_751038bs )
	Type ( Diesel )
	MaxPower ( 920kW ) 
      comment (vykon na obvodu kol - vypocteno z trakcni char.) 
	MaxForce ( 655kN )
	    comment (nejde o skutecne dosazitelnou (=adhezni) max. taznou silu, ale kompromis pro taznou silu na jednotlive stupne -
      pri tazne sile ~150kN dojde k dosazeni meze adheze a prokluzu)
	RunUpTimeToMaxForce ( 30.0 )
	MaxContinuousForce ( 655kN )
	MaxVelocity ( 100km/h )
	MaxCurrent ( 10000A )
	 comment(nejde o skutecny max. proud, ale kompromis pro realnejsi ukazovani ampermetru - 
   pri rozjezdu pod trvalou taz. silou (cca.=~bez prokluzu) nepresahne do cervene oblasti)
	WheelRadius ( 0.5m )
	Sanding ( 23km/h )
	NumWheels ( 4 )
	MaxTemperature ( 120 )
	MaxOilPressure ( 90 )
	DieselEngineSpeedOfMaxTractiveEffort( 23 km/h )
	
  AirBrakesAirCompressorPowerRating( 2.28 )
	AirBrakesMainMinResAirPressure( 68 )
	AirBrakesMainMaxAirPressure( 131 )
	AirBrakesMainResVolume( 35 )
	AirBrakesAirCompressorWattage( 30000 )
	AirBrakesCompressorRestartPressure( 113 )

	AirBrakesAirUsedPerPoundsOfBrakePipePressure( 2 )
	AirBrakesHasLowPressureTest( 1 )
	AirBrakesIsCompressorElectricOrMechanical( 1 )

	EngineBrakesControllerHasProportionalBrake( 1 )
	EngineBrakesProportionalBrakeLag( 0.81 )
	EngineBrakesControllerMaxApplicationRate( 10 )
	EngineBrakesControllerMaxReleaseRate( 10 )
	EngineBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 15.0 )
	EngineBrakesControllerMinSystemPressure( 0 )
	EngineBrakesControllerMaxSystemPressure( 73 )
	
  TrainBrakesControllerMinPressureReduction( 3 )	
	TrainBrakesControllerMaxApplicationRate( 2 )
	TrainBrakesControllerMaxReleaseRate( 2 )
	TrainBrakesControllerMaxQuickReleaseRate ( 4 )
	TrainBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 6 )
	TrainBrakesControllerMinSystemPressure( 0 )
	TrainBrakesControllerMaxPressureDropInNormalApplication ( 22.5 )
	TrainBrakesControllerMaxSystemPressure( 73 )
	TrainBrakesControllerEmergencyBrakeTimePenalty( 60 )
	TrainBrakesControllerFullServicePressureDrop( 22.5 )
	TrainPipeLeakRate( 0.1 )
		
	BrakesEngineBrakeType( "Air_single_pipe"  )
	BrakesTrainBrakeType( "Air_single_pipe" )
  BrakesEngineControllers( "Independent, Train" )

	EngineBrakesControllerDirectControlExponent( 1 )

  CabView ( "../../common.cab/cab751/751.cvf" )
	HeadOut ( 1.7 3.2 6.45 )

 	MaxDieselLevel ( 5000l )
	DieselUsedPerHourAtMaxPower ( 330l )
	DieselUsedPerHourAtIdle ( 25l )

	DieselSmokeEffectInitialMagnitude( 0.9 )
	DieselSmokeEffectMaxMagnitude( 1.8 )

	DieselSmokeEffectInitialSmokeRate( 0.7 )
	DieselSmokeEffectMaxSmokeRate( 1.9 )

	DieselEngineIdleRPM( 300 )
	DieselEngineMaxRPM( 775 )
  DieselEngineMaxRPMChangeRate( 25 )

	DoesHornTriggerBell( 0 )

	MaxSandingTime( 2000 )
	comment( 320kg )

	EmergencyStopMonitor(
    MonitoringDeviceMonitorTimeLimit( 0 )
    MonitoringDeviceAlarmTimeLimit( 0 )
    MonitoringDevicePenaltyTimeLimit( 0 )
    MonitoringDeviceCriticalLevel( 0 )
    MonitoringDeviceResetLevel( 0 )
    MonitoringDeviceAppliesFullBrake( 0 )
    MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake( 1 )
    MonitoringDeviceAppliesCutsPower( 1 )
    MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine( 1 )
    )

	VigilanceMonitor(
		MonitoringDeviceMonitorTimeLimit( 60 )
		MonitoringDeviceAlarmTimeLimit( 30 )
		MonitoringDevicePenaltyTimeLimit ( 20 ) 
		MonitoringDeviceCriticalLevel( 0 )
		MonitoringDeviceResetLevel( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesFullBrake( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesCutsPower( 1 )
		MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine( 1 )
		MonitoringDeviceTriggerOnOverspeed ( 73 )
		MonitoringDeviceResetOnZeroSpeed ( 1 )
		)
		
	OverSpeedMonitor(
		MonitoringDeviceTriggerOnOverspeed ( 73 )
		MonitoringDeviceMonitorTimeLimit( 0 )
		MonitoringDeviceAlarmTimeLimit( 0 )
		MonitoringDevicePenaltyTimeLimit( 0 )
		MonitoringDeviceCriticalLevel( 0 )
		MonitoringDeviceResetLevel( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesFullBrake( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesCutsPower( 1 )
		MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine( 1 )
		)
		
	EngineVariables( 4000 )
			
        EngineControllers (
            Throttle ( 0 1 0.04 0
                NumNotches ( 9
	             		Notch ( 0    0 Dummy )
	           			Notch ( 0.03 0 Dummy )
	           			Notch ( 0.06 0 Dummy )
		          		Notch ( 0.12 0 Dummy )
		          		Notch ( 0.29 0 Dummy )
		          		Notch ( 0.46 0 Dummy )
		          		Notch ( 0.64 0 Dummy )
		          		Notch ( 0.82 0 Dummy )
		          		Notch ( 1    0 Dummy )
	             		)
            )
            Brake_Engine ( 0 0.76 0.125 0
                NumNotches( 1
                    Notch (0    1 Dummy )
                )
            )            
            comment(***Prubezna brzda typ DAKO-BS2***)            
           	Brake_Train ( 0 1 0.020 0.87
                NumNotches ( 7
                    Notch ( 0    0 TrainBrakesControllerFullQuickReleaseStart )
                    Notch ( 0.14 0 TrainBrakesControllerReleaseStart )
                    Notch ( 0.21 0 TrainBrakesControllerNeutralhandleOffStart )
                    Notch ( 0.33 0 TrainBrakesControllerMinimalReductionStart )
                    Notch ( 0.35 1 TrainBrakesControllerGraduatedSelfLapLimitedHoldingStart )
                    Notch ( 0.87 0 TrainBrakesControllerSuppressionStart )
                    Notch ( 1.00 0 TrainBrakesControllerEmergencyStart )
                )
            )
            Brake_Hand ( 0 1 0.0125 0 
            NumNotches( 1
                    Notch(0    1 Dummy)
                )
            )
            DirControl ( -1 0 1 1 )
            AWS ( 0 1 0 )
            BellToggle( 0 1 0 )
            BailOffButton( 0 1 0 )
            Sanding ( 0 1 0 )
            Horn ( 0 1 0 )
            Wipers ( 0 1 1 )
            EmergencyStopToggle( 0 1 0 )
            Headlights ( 0 0.25 1 0 )
	        	Vigilance ( 0 1 0 )
	        	BailOffButton( 0 1 0 )
        )
        
     	Name ("CDC 751.038-1 bez strojv.")
    	Description (
     	"Rada 751 CD je univerzalni dieselelektricka skrinova lokomotiva, pouzivana v nakladni doprave.\n\n"+
    	"Prenos vykonu: elektricky\n\n"+
    	"Zdroj vykonu: naftovy motor CKD K 6 S 310 DR\n\n"+
    	"Max. vykon motoru: 1103 kW\n\n"+
    	"Max. trakcni vykon: 980 kW\n\n"+
    	"Max. vyska: 4,356 m\n\n"+
    	"Max. sirka: 3,074 m\n\n"+
    	"Delka pres narazniky: 16,500 m\n\n"+
    	"Hmotnost: 75 t\n\n"+
    	"Max. rychlost: 100 km/h"
    	)
    	EngineOperatingProcedures (
		"Jak se rozjet:\n"+
		"1.	Stisknete W na prestaveni reverzniho kontoleru do polohy 'vpred'.\n"+
		"2.	Stisknete a drzte ; pro odbrzdeni vlakove brzdy.\n"+
		"(3.	Stisknete a drzte [ pro odbrzdeni lokomotivni brzdy.)\n"+
		"4.	Stisknete D pro zvyseni pozadovaneho vykonu.\n"+
		"5.	Pomalu zvysujte vykon stiskem D, dokud vlak nedosahne pozadovane rychlosti.\n"+
		"6.	Jakmile se vlak rozjede tak jednim stiskem ' presunte vlakovou brzdu do polohy ZaVER.\n\n"+
		"Jak zpomalit\n"+
		"1.	Stisknete A pro snizeni pozadovaneho vykonu (postupne az na 0).\n"+
		"2.	Jestlize je to nutne tak pouzijte brzdy pro postupne rychlejsi snizovani rychlosti.\n\n"+
		"Jak pouzit vlakovou brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte ' nez presunete rukojet brzdy do polohy brzdeni a dosahnete pozadovaneho brzdneho tlaku.\n"+
		"2.	Po dosazeni pozadovaneho brzdneho tlaku stiskem ; presunte rukojet brzdy do polhy ZaVER.\n\n"+
		"Jak odbrzdit vlakovou brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte ; az presunete rukojet brzdy do polohy PLNENi.\n"+
		"2.	Pockejte, az klesne tlak v brzdovych valcich na 0.\n"+
		"3.	Po odbrzdeni a uvedeni vlaku do pohybu stisknete ' pro presunuti rukojeti brzdy do polohy ZaVER.\n\n"+
 		"Jak pouzit lokomotvni brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte ] pro zabrzdeni lokomotivni brzdy (0-100%).\n\n"+
		"Jak odbrzdit lokomotivni brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte [ pro odbrzdeni lokomotivni brzdy (0%).\n\n"+
		"Jak pouzit zachrannou brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte A pro snizeni vykonu az na 0.\n"+
		"2.	Stisknete BACKSPACE pro aktivaci zachrane brzdy.\n\n"+
		"Jak zrusit zachrannou brzdu\n"+
		"1.	Pockejte na uplne zastaveni vlaku.\n"+
		"2.	Stisknete Z pro odblokovani ovladani lokomotivy.\n"+
		"3.	Stisknete ; a [ pro odbrzdeni brzdnych systemu.\n"+
		"4.	Pomalu zvysujte vykon stiskem D .\n\n"+
		"Jak zmenit smer\n"+
		"1.	Zastavte vlak.\n"+
		"2.	Presunte paku reverzniho kontroleru do polohy vzad nebo vpred dvojitym stiskem S.\n"+
		"3.	Odbrzdete brzdy stiskem ; (pripadne [ ).\n"+
		"4.	Pomalu zvysujte vykon stiskem D .\n\n"+
  		"Vystup a nastup cestujicich\n"+
		"1.	Zastavte ve stanici.\n"+
		"2.	Stisknete ENTER pro zahajeni vystupu a nastupu cestujicich.\n"+
		"3.	Pockejte na signal k odjezdu.\n"+
		"TIP: Pro zobrazeni casu prijezdu a odjezdu u teto a nasledujici stanice pouzijte klavesu F10.\n\n"+
		"Jak pripojit vagony/lokomotivy:\n"+
		"1.	Najedte pomalu na soupravu (optimalni rychlost 1 km/h).\n"+
		"Tip: Pro zobrazeni pohledu na sprahlo stisknete klavesu 6.\n"+
		"2.	Stisknete F9 pro otevreni okna se seznamem lokomotiv a vagonu ve vlaku.\n"+
		"3.	Jestlize je ikona vozu cervena, je zatazena rucni brzda. Dvojtukem mysi na voze uvolnite/zatahne rucni brzdu.\n"+
		"4.	Zavrete okno sestaveni vlaku stiskem F9.\n"+
		"5.	Pockejte az odbrzdite pripojene vozy.\n\n"+
		"Odpojeni vozu nebo lokomotivy\n"+
		"POZOR! Melo by se provadet jen tehdy, pokud VLAK STOJi!\n"
		"1.	Otevrete okno sestavy vlaku F9.\n"+
		"2.	Poklepejte 2x na ikonu vozu, ktery se ma odpojit, pokud chcete, aby mel vuz zatazenou rucni brzdu.\n"+
		"3.	Poklepejte mysi 2x na ikonu spoje, kde ma byt vlak rozdelen.\n"+
		"4.	Zavrete okno sestaveni vlaku stiskem F9."
		"Jak doplnit naftu\n"+
		"1.	Zastavte u naftoveho stojanu stredem nadrze.\n"+
		"2.	Stisknete klavesu T a drzte ji po dobu doplnovani nafty stisknutou.\n"+
		"TIP: Pro zobrazeni prubehu plneni nadrze stisknete F9 a klepnete mysi na ikonu lokomotivy.\n\n"+
	)
    	Sound ( "../../common.snd/sndDlok/751cab.sms" )
)
