SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( cdc_751038por
	comment( upravil Ondra Janis na zaklade poznatku o ladeni eng 
  souboru od Ppoolllla, Jacka, O.Frinty & ZSR  - verze 1.5 - svetla CZ )
	comment( upravy brzd pro zvuky, svetla pro MSTSbin dle Jacka )
	Type ( Engine )
	WagonShape ( cdc_751038bs.s )
  FreightAnim ( cdc_751038p.s 0.1 0.1 )
	Size ( 3m 4.4m 16.2m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )
	Mass ( 77.8t )
	WheelRadius ( 0.5m )
	InertiaTensor ( Box ( 3m 4.4m 16.2m ) )
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e7N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 2.5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	
	Adheasion ( 0.15 0.58 1.60 0 )
  comment (melo by odpovidat adhezni sile pro 749 ~170kN pri 75t)
  comment (melo by odpovidat adhezni sile pro 751 ~176kN pri 77.8t)
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*78t )
	DerailBufferForce ( 350kN )
comment( pocet naprav )
	NumWheels (	4 )
comment( sily urcujici jizdni odpory )
	Friction (
		2950N/m/s		0		0.625mph		0.89N/m/s		2.7
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

  BrakeEquipmentType( "handbrake, graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 36kN )
	comment(odpovida 57 brzdnym % v rezimu P - ZD 730m)

	MaxHandbrakeForce( 10kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	EmergencyBrakeResMaxPressure( 73 )
	TripleValveRatio( 2.48 )
	MaxReleaseRate( 1.5 )
	comment (brzda v rezimu P - odbrzdeni cca. 16s)
	MaxApplicationRate( 2 )
  comment (brzda v rezimu P - plneni cca. 5s)
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 14 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 55 )
	EmergencyResVolumeMultiplier ( 0.02 )

Comment (kapacita cestujicich - jen kvuli tvorbe Jr v misich)
	PassengerCapacity ( 110.0 )

 comment (nastaveni svetel - neprovozni, jako vuz)
	Lights	(	10	
		Light	(
			comment( Koncova svetla - predni cvf 1 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 4 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( 0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.7 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Koncova svetla - predni cvf 2 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 4 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( -0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.7 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Celni svetla/sunuty vlak - predni cvf 1 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 4 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( -0.8 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.7 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Celni svetla/sunuty vlak - predni cvf 2 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 4 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.8 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.7 )
				)
			)
		)
   	Light	(
			comment( Koncova svetla - zadni cvf 1 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 4 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 4 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( 0.8 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.7 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Koncova svetla - zadni cvf 2 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 4 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 4 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( -0.8 1.389 7.67 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.7 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Celni svetla/sunuty vlak - zadni cvf 1 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 4 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 5 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( -0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.7 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Celni svetla/sunuty vlak - zadni cvf 2 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 4 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 5 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.7 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Koncova svetla - traffic 1 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 0 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( -0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.7 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Koncova svetla - traffic 2 )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 0 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( 0.8 1.389 -7.67 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.7 )
				)
			)
		)
	)
    	Sound ( "genpasswagmodern.sms"  )
)

Engine ( cdc_751038por
	Wagon ( cdc_751038por )
	Type ( Diesel )
	MaxPower ( 1kW )
	MaxForce ( 1kN )
	MaxContinuousForce ( 1kN )
	MaxVelocity ( 90km/h )
	MaxCurrent ( 1A ) 
	WheelRadius ( 0.5m )
	Sanding ( 15km/h )
	NumWheels ( 4 )
	MaxTemperature ( 120 )
	MaxOilPressure ( 90 )
	
  AirBrakesAirCompressorPowerRating( 2.28 )
	AirBrakesMainMinResAirPressure( 68 )
	AirBrakesMainMaxAirPressure( 131 )
	AirBrakesMainResVolume( 35 )
	AirBrakesAirCompressorWattage( 30000 )
	AirBrakesCompressorRestartPressure( 113 )

	AirBrakesAirUsedPerPoundsOfBrakePipePressure( 2 )
	AirBrakesHasLowPressureTest( 1 )
	AirBrakesIsCompressorElectricOrMechanical( 1 )

	EngineBrakesControllerHasProportionalBrake( 1 )
	EngineBrakesProportionalBrakeLag( 0.81 )
	EngineBrakesControllerMaxApplicationRate( 10 )
	EngineBrakesControllerMaxReleaseRate( 10 )
	EngineBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 15.0 )
	EngineBrakesControllerMinSystemPressure( 0 )
	EngineBrakesControllerMaxSystemPressure( 73 )
	
  TrainBrakesControllerMinPressureReduction( 3 )	
	TrainBrakesControllerMaxApplicationRate( 2 )
	TrainBrakesControllerMaxReleaseRate( 2 )
	TrainBrakesControllerMaxQuickReleaseRate ( 4 )
	TrainBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 6 )
	TrainBrakesControllerMinSystemPressure( 0 )
	TrainBrakesControllerMaxPressureDropInNormalApplication ( 22.5 )
	TrainBrakesControllerMaxSystemPressure( 73 )
	TrainBrakesControllerEmergencyBrakeTimePenalty( 60 )
	TrainBrakesControllerFullServicePressureDrop( 22.5 )
	TrainPipeLeakRate( 0.1 )
		
	BrakesEngineBrakeType( "Air_single_pipe"  )
	BrakesTrainBrakeType( "Air_single_pipe" )
  BrakesEngineControllers( "Independent, Train" )

	EngineBrakesControllerDirectControlExponent( 1 )

 	MaxDieselLevel ( 5000l )
	DieselUsedPerHourAtMaxPower ( 1l )
	DieselUsedPerHourAtIdle ( 1l )

	DieselSmokeEffectInitialMagnitude( 0.9 )
	DieselSmokeEffectMaxMagnitude( 1.8 )

	DieselSmokeEffectInitialSmokeRate( 0.7 )
	DieselSmokeEffectMaxSmokeRate( 1.9 )

	DieselEngineIdleRPM( 350 )
	DieselEngineMaxRPM( 750 )
  DieselEngineMaxRPMChangeRate( 25 )

	DoesHornTriggerBell( 0 )

	MaxSandingTime( 2000 )
	comment( 320kg )
	
	EngineVariables( 4000 )
		EngineControllers (
            Brake_Hand ( 0 1 0.0125 0 
		     NumNotches( 1
                    Notch(0    1 Dummy)
                )
            )       
		)
        
  Name ("CDC 751.038-1 necinna")
    	Description (
     	"Rada 751 CD je univerzalni dieselelektricka skrinova lokomotiva, pouzivana v nakladni doprave.\n\n"+
    	"Prenos vykonu: elektricky\n\n"+
    	"Zdroj vykonu: naftovy motor CKD K 6 S 310 DR\n\n"+
    	"Max. vykon motoru: 1103 kW\n\n"+
    	"Max. trakcni vykon: 980 kW\n\n"+
    	"Max. vyska: 4,356 m\n\n"+
    	"Max. sirka: 3,074 m\n\n"+
    	"Delka pres narazniky: 16,500 m\n\n"+
    	"Hmotnost: 75 t\n\n"+
    	"Max. rychlost: 100 km/h"
    	)
	Sound ( "genpasswagmodern.sms" )
)
