SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( zsskc_721120rv
	Type ( Engine )
	WagonShape ( 721-120rev.s )

	Comment ( Ladenie OR )
        Comment ( svetla: Robo )

comment	( Overall physics )


	Size ( 3.28m 4.277m 12.481m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )
	Mass ( 74t )
	WheelRadius ( 0.5m )
	InertiaTensor ( Box ( 3.28m 4.277m 12.481m ) )

Coupling (
  Type ( Chain )
  Spring (
   Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
   Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
   Break ( 1.1e8N 5e8N )
   r0 ( 80cm 150cm )
  )
  CouplingHasRigidConnection ( 0 )
  Velocity ( 0.01m/s )
 )
 Coupling (
  Type ( Chain )
  Spring (
   Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
   Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
   Break ( 1.1e8N 5e8N )
   r0 ( 80cm 150cm )
  )
  CouplingHasRigidConnection ( 0 )
  Velocity ( 0.01m/s )
 )

comment	( Adhesion and Friction )

	ORTSAdhesion (
        ORTSCurtius_Kniffler ( 7.5 44 0.161 0.7 )
        )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*74t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	NumWheels (	4 )
	Friction (
		987.7N/m/s    -0.10    1.6mph    13.234N/m/s    1.878
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)
        MaxBrakeForce( 84.06kN )
	MaxHandbrakeForce( 17.94kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 10 )

	BrakeEquipmentType( "Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir, Handbrake" )
        BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
        TripleValveRatio( 2.5 )
        MaxReleaseRate( 1.6 )
        MaxApplicationRate( 1.5 )
        MaxAuxilaryChargingRate( 4.28 )
        BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 52.50 )
        BrakePipeVolume ( 0.41 )
Comment (** Prubeh soucinitele treni dle rychlosti - litinove brzdove spalky **)

  	  ORTSBrakeShoeFriction (
  			0	0.31
			1	0.30
			2	0.28
			3	0.27
			4	0.26				
			5	0.25
			7	0.24
			8	0.23
			9	0.22
			12	0.21
			14	0.20
			17	0.19
			20	0.18
			24	0.17
			29	0.16
			34	0.15
			40	0.14
			47	0.13
			55	0.12
			66	0.11
			84	0.10
			115	0.09
			160	0.09
	)
	
comment	( Freight, Inside, IntakePoint )

	    	
	IntakePoint ( 0 2 FuelDiesel )

comment	( Lights )

	Lights ( 23
                        Light (
			comment ( Svetelný kuzel dálkový )
			Type ( 1 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFF9FFFF )
					Position ( 0 3.6 7 )
					Angle ( 15 )
					Transition ( 1 )
					Radius ( 50 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( Svetelný kuzel tlumený )
			Type ( 1 )
			Conditions (
				Headlight ( 2 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFD2935E )
					Position ( 0 3.6 7 )
					Angle ( 15 )
					Transition ( 1 )
					Radius ( 20 )
				)
			)
		)
comment ( ovladana svetla, predni stanoviste )
               Light (
			comment ( Reflektor plny )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFF9FFFF )
					Position ( 0 3.87 5.41 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 1.8 )
				)
			)
		)
                 Light (
			comment ( Reflektor tlumeny )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 2 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFD2935E )
					Position ( 0 3.87 5.41 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 1.0 )
				)
			)
		)
		
		Light (
			comment ( prední levé zapnuté )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( -0.79 1.95 5.46 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( prední pravé zapnuté )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.79 1.95 5.46 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní levé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 3 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( -0.65 1.95 -5.96 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní pravé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 3 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( 0.65 1.95 -5.96 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		
		comment ( Definice svetel pro zadní stanoviste )

		Light (
			comment ( Reflektor plny )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFF9FFFF )
					Position ( 0 3.87 -5.92 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 1.8 )
				)
			)
		)
                Light (
			comment ( Reflektor tlumeny )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 2 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFD2935E )
					Position ( 0 3.87 -5.92 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 1.0 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( prední levé zapnuté )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.65 1.95 -5.96 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( prední pravé zapnuté )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 5 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( -0.65 1.95 -5.96 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní levé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 4 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position ( 0.79 1.95 5.46 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní pravé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 4 )
				Unit ( 4 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position ( -0.79 1.95 5.46 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
                comment ( Definice svetel pro posun )

		Light (
			comment ( Prední pravé posicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
                                Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.79 1.95 5.46 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( zadní levé posicní )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 1 )
                                Unit ( 0 )
				Control ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( -0.65 1.95 -5.96 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		
		
		comment ( Definice svetel pro Loose consist )

		Light	(
			comment( Pravé přední posicní - Loose consist )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.79 1.95 5.46 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Levé zadní posicní - Loose consist)
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Control ( 0 )
				Service ( 1 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States ( 1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( -0.65 1.95 -5.96 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		

		comment ( Definice svetel pro loko ovládanou PC )

		Light (
			comment ( PC prední pravé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( 0.79 1.95 5.46 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC prední levé )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 2 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( 60EED15D )
					Position ( -0.79 1.95 5.46 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC reflektor prední )
			Conditions (
				Unit ( 2 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFD2935E )
					Position ( 0 3.87 5.41 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 0.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 1.0 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC zadní levé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Unit ( 3 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position ( -0.65 1.95 -5.96 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light (
			comment ( PC zadní pravé koncové )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Unit ( 3 )
				Control ( 1 )
				Service ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position ( 0.65 1.95 -5.96 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
	)

comment	( EngSound )

	Sound ( "..\\..\\common.snd\\snd721\\721eng.sms" )


)


Engine ( zsskc_721120rv
ORTSDieselEngines ( 1
                Diesel (
                        IdleRPM ( 350 )
                        MaxRPM ( 750 )
                        StartingRPM ( 320 )
                        StartingConfirmRPM ( 351 )
                        ChangeUpRPMpS ( 38 )
                        ChangeDownRPMpS ( 26 )
                        RateOfChangeUpRPMpSS ( 100 )
                        RateOfChangeDownRPMpSS ( 100 )
                        MaximalPower ( 470kW )
                        IdleExhaust ( 0.12 )
                        MaxExhaust ( 2.15 )
                        ExhaustDynamics ( 1.6 )
                        ExhaustColor ( 15FF00FF )
                        ExhaustTransientColor ( 90EAf9FF )
                        DieselPowerTab (
                                0  0
                                350  12000
                                356  19000
                                420  136000
				550  188000
				600  254000
				650  330000
				700  400000
				750  470000
                        )
                        DieselConsumptionTab (
                                0  0
                                350  22.6
                                356  28.0
                                420  50.1
				550  69.4
				600  90.0
				650  104.2
				700  137.0
				750  160.0
                        ) 
                        ThrottleRPMTab (
                                0  350
                                4  356
                                29  420
                                40  550
                                54  600
                                70  650
                                85  700
                                100  750
                        )
                        DieselTorqueTab (
                                0  0
                                300  327.42
                                356  504.32
                                420  3099.20
				550  3264.36
				600  4039.65
				650  4833.76
				700  5450.32
				750  5984.66
                        )
                        MinOilPressure ( 36.20 )
                        MaxOilPressure ( 88 )
                        MaxTemperature ( 115 )
                        Cooling ( 3 )
                        TempTimeConstant ( 480 )
                        OptTemperature ( 85 )
                        IdleTemperature ( 42 )
                )
        )
Effects (
		DieselSpecialEffects (
			Exhaust1 ( 0.65 4.3 -1.5 0 1 0 0.1 )
			)
		)

	Wagon ( zsskc_721120rv )
	Type ( Diesel )
	MaxPower ( 470kW )
	MaxForce ( 186kN )
	MaxContinuousForce ( 127kN )
	MaxCurrent ( 1120A )
	MaxVelocity ( 80km/h )
	DieselEngineSpeedOfMaxTractiveEffort( 16km/h )  
	WheelRadius ( 0.5m )
	comment( sanding system is switched off when faster than given velocity )
	Sanding ( 15km/h )
	NumWheels ( 4 )
        DieselEngineType ( electric )

	Sound ( "..//..//common.snd//snd721//721cab.sms" )
 	
 	CabView ( "..//..//common.cab//cab721//721_zscs_bluerv.cvf" )

	HeadOut ( -1.8 3.2 4.07 )

	MaxDieselLevel ( 4000l )

	AirBrakesAirCompressorPowerRating ( 2.30 )
	AirBrakesMainMinResAirPressure ( 56 )
	AirBrakesMainMaxAirPressure ( 116 )	
	AirBrakesMainResVolume ( 35.515 )
	AirBrakesAirCompressorWattage ( 33582 )
	AirBrakesCompressorRestartPressure ( 102 )
	AirBrakesAirUsedPerPoundsOfBrakePipePressure ( 4 )
	AirBrakesHasLowPressureTest ( 1 )
	AirBrakesIsCompressorElectricOrMechanical ( 0 )

	EngineBrakesControllerHasProportionalBrake ( 1 )
	EngineBrakesControllerMaxApplicationRate ( 5 )
	EngineBrakesControllerMaxReleaseRate ( 5 )
	EngineBrakesControllerEmergencyApplicationRate ( 10 )
	EngineBrakesControllerMinSystemPressure ( 0 )
	EngineBrakesControllerMaxSystemPressure ( 73 )
	EngineBrakesControllerDirectControlExponent ( 1 )
	EngineBrakesProportionalBrakeLag( 0.8 )

	TrainBrakesControllerMinPressureReduction ( 4.818 )
TrainBrakesControllerMaxApplicationRate ( 1.07 )
TrainBrakesControllerMaxReleaseRate ( 1.07 )
TrainBrakesControllerMaxQuickReleaseRate ( 2.14 )
TrainBrakesControllerEmergencyApplicationRate ( 5 )
TrainBrakesControllerMinSystemPressure ( 3 )
TrainBrakesControllerMaxSystemPressure ( 73 )
TrainBrakesControllerEmergencyBrakeTimePenalty ( 0 )
TrainBrakesControllerMaxPressureDropInNormalApplication ( 29.2 )
TrainPipeLeakRate ( 0.033 )
TrainBrakesControllerFullServicePressureDrop ( 29.2 )

	BrakesEngineBrakeType( "Air_single_pipe"  )
	BrakesTrainBrakeType( "Air_single_pipe" )
	BrakesEngineControllers( "Independent, Train" )

comment ( Monitors )

EmergencyStopMonitor (
		MonitoringDeviceMonitorTimeLimit ( 0 )
		MonitoringDeviceAlarmTimeLimit ( 0 )
		MonitoringDevicePenaltyTimeLimit ( 0 )
		MonitoringDeviceCriticalLevel ( 0 )
		MonitoringDeviceResetLevel ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesFullBrake ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesCutsPower ( 1 )
		MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine ( 0 )
		MonitoringDeviceResetOnZeroSpeed ( 1 ) 
		MonitoringDeviceResetOnResetButton ( 1 )
	)
	OverspeedMonitor (
		MonitoringDeviceMonitorTimeLimit ( 0 )
		MonitoringDeviceAlarmTimeLimit ( 5 )
		MonitoringDevicePenaltyTimeLimit ( 0 )
		MonitoringDeviceCriticalLevel ( 52 )
		MonitoringDeviceResetLevel ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesFullBrake ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesEmergencyBrake ( 0 )
		MonitoringDeviceAppliesCutsPower ( 1 )
		MonitoringDeviceAppliesShutsDownEngine ( 0 )
		MonitoringDeviceAlarmTimeBeforeOverSpeed ( 10 )
		MonitoringDeviceDoesSuppressionReset ( 0 )
		MonitoringDeviceTriggerOnOverspeed ( 52.1 )
		MonitoringDeviceTriggerOnTrackOverspeed ( 1 )
		MonitoringDeviceTriggerOnTrackOverspeedMargin ( 1.39 )
		MonitoringDeviceResetOnZeroSpeed ( 1 ) 
		MonitoringDeviceResetOnResetButton ( 0 )
	)

EngineVariables( 350 )

comment	( Controllers )

EngineControllers (
            Throttle ( 0 1 0.04 0
                NumNotches ( 9
                    Notch ( 0    0 Dummy )
				Notch ( 0.04 0 Dummy )
				Notch ( 0.13 0 Dummy )
				Notch ( 0.29 0 Dummy )
				Notch ( 0.4  0 Dummy )
				Notch ( 0.54 0 Dummy )
				Notch ( 0.7  0 Dummy )
				Notch ( 0.85 0 Dummy )
				Notch ( 1    0 Dummy )
                )
	)            

	comment (***Primocinna brzda typ DAKO-BP***)
		Brake_Engine ( 0 0.8 0.05 0
			NumNotches ( 1
				Notch ( 0 1 Dummy )                   
                )
            )
	comment (***Prubezna brzda typ DAKO-BS2***)
		Brake_Train ( 0 1 0.04 0.87
			NumNotches ( 6
				Notch ( 0    0 TrainBrakesControllerFullQuickReleaseStart )
				Notch ( 0.14 0 TrainBrakesControllerReleaseStart )
				Notch ( 0.21 0 TrainBrakesControllerNeutralhandleOffStart )
				Notch ( 0.35 1 TrainBrakesControllerGraduatedSelfLapLimitedHoldingStart )
				Notch ( 0.87 0 TrainBrakesControllerSuppressionStart )
				Notch ( 0.99 0 TrainBrakesControllerEmergencyStart )
			)
		)
		
	Brake_Hand ( 0 1 0.0125 0 
                NumNotches( 0 )
            )
            
        
	  
            DirControl ( -1 0 1 1 )
            BellToggle( 0 1 0 )
            AWS ( 0 1 0 )
            Sanding ( 0 1 0 )
            Horn ( 0 1 0 )
            Wipers ( 0 1 0 )
            EmergencyStopToggle( 0 1 0 )
            Vigilance ( 0 1 0 )
            Headlights ( 0 0.25 1 0 )
            )
	ORTSTractionCharacteristics (	9	10												
	throttle (	0	0.04	0.13	0.29	0.4	          0.54	           0.7	            0.85	1.00 )			
	table (													
		0km/h	0.00kN	20.00kN	50.00kN	80.00kN	133.00kN	186.00kN	186.00kN	186.00kN	186.00kN			
		10km/h	0.00kN	0.50kN	5.00kN	27.00kN	40.00kN		70.00kN		93.00kN		118.00kN	137.00kN			
		20km/h	0.00kN	0.00kN	2.00kN	12.00kN	21.00kN		34.00kN		52.00kN		67.00kN		75.00kN			
		30km/h	0.00kN	0.00kN	0.50kN	7.00kN	14.00kN		22.00kN		37.00kN		46.00kN		51.00kN			
		40km/h	0.00kN	0.00kN	0.00kN	4.00kN	9.00kN		16.00kN		28.00kN		35.00kN		40.00kN			
		50km/h	0.00kN	0.00kN	0.00kN	2.50kN	6.00kN		12.00kN		22.00kN		28.00kN		32.50kN			
		60km/h	0.00kN	0.00kN	0.00kN	1.50kN	4.00kN		10.00kN		18.00kN		22.50kN		26.00kN			
		70km/h	0.00kN	0.00kN	0.00kN	0.50kN	3.00kN		8.50kN		14.00kN		18.00kN		22.00kN			
		80km/h	0.00kN	0.00kN	0.00kN	0.00kN	2.00kN		7.50kN		11.00kN		15.00kN		18.00kN			
		)													
	)	
	
Comment	( Operations )


    	Name ( "ZSSKC 721 120-4 otocena" )
    	Description (
	"Rada 721 (ex T458.1) je dieselelektricka lokomotiva pro stredne tezky posun a lehkou tratovou sluzbu.\n\n"+
	"Usporadani dvojkoli: B0'B0'\n\n"+
	"Prenos vykonu: elektricky\n\n"+
	"Zdroj vykonu: naftovy motor CKD 6 S 310 DR\n\n"+
	"Vykon dieselu: 551kW\n\n"+
	"Vykon trakcnich motoru: 412kW\n\n"+
	"Max. provozni rychlost:  60km/h\n\n"+
	"Max. tazna sila na haku: 182kN\n\n"+
	"Trvala tazna sila na haku: 127kN\n\n"+
	"Trvaly proud generatoru: 1120A\n\n"+
	"Trvala ychlost: 16 kmh\n\n"+
	"Hmotnost plne vyzbroj. lokomotivy: 74000kg"
    	)
    	EngineOperatingProcedures (
		"Jak se rozjet:\n"+
		"1.	Stisknete W na prestavení reverzního kontoleru do polohy 'vpred'.\n"+
		"2.	Stisknete a drzte ; pro odbrzdení vlakové brzdy.\n"+
		"(3.	Stisknete a drzte [ pro odbrzdení lokomotivní brzdy.)\n"+
		"4.	Stisknete D pro zvýsení pozadovaného výkonu.\n"+
		"5.	Pomalu zvysujte výkon stiskem D, dokud vlak nedosáhne pozadované rychlosti.\n"+
		"6.	Jakmile se vlak rozjede tak jedním stiskem ' presunte vlakovou brzdu do polohy ZÁVER.\n\n"+
		"Jak zpomalit\n"+
		"1.	Stisknete A pro snízení pozadovaného výkonu (postupne az na 0).\n"+
		"2.	Jestlize je to nutné tak pouzijte brzdy pro postupné rychlejsí snizování rychlosti.\n\n"+
		"Jak pouzít vlakovou brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte ' nez presunete rukojet brzdy do polohy brzdeni a dosáhnete pozadovaného brzdného tlaku.\n"+
		"2.	Po dosazení pozadovaného brzdného tlaku stiskem ; presunte rukojet brzdy do polhy ZÁVER.\n\n"+
		"Jak odbrzdit vlakovou brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte ; az presunete rukojet brzdy do polohy PLNENÍ.\n"+
		"2.	Pockejte, az klesne tlak v brzdových valcích na 0.\n"+
		"3.	Po odbrzdení a uvedení vlaku do pohybu stisknete ' pro presunutí rukojeti brzdy do polohy ZÁVER.\n\n"+
 		"Jak pouzít lokomotvní brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte ] pro zabrzdení lokomotivní brzdy (0-100%).\n\n"+
		"Jak odbrzdit lokomotivní brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte [ pro odbrzdení lokomotivní brzdy (0%).\n\n"+
		"Jak pouzít záchrannou brzdu\n"+
		"1.	Stisknete a drzte A pro snízení výkonu az na 0.\n"+
		"2.	Stisknete BACKSPACE pro aktivaci záchrané brzdy.\n\n"+
		"Jak zrusit záchrannou brzdu\n"+
		"1.	Pockejte na úplné zastavení vlaku.\n"+
		"2.	Stisknete Z pro odblokování ovládání lokomotivy.\n"+
		"3.	Stisknete ; a [ pro odbrzdení brzdných systému.\n"+
		"4.	Pomalu zvysujte výkon stiskem D .\n\n"+
		"Jak zmenit smer\n"+
		"1.	Zastavte vlak.\n"+
		"2.	Presunte paku reverzniho kontroleru do polohy vzad nebo vpred dvojitým stiskem S.\n"+
		"3.	Odbrzdete brzdy stiskem ; (prípadne [ ).\n"+
		"4.	Pomalu zvysujte vykon stiskem D .\n\n"+
  		"Výstup a nástup cestujících\n"+
		"1.	Zastavte ve stanici.\n"+
		"2.	Stisknete ENTER pro zahájení výstupu a nástupu cestujících.\n"+
		"3.	Pockejte na signál k odjezdu.\n"+
		"TIP: Pro zobrazení casu príjezdu a odjezdu u této a následující stanice pouzijte klávesu F10.\n\n"+
		"Jak pripojit vagony/lokomotivy:\n"+
		"1.	Najedte pomalu na soupravu (optimální rychlost 1 km/h).\n"+
		"Tip: Pro zobrazení pohledu na spráhlo stisknete klávesu 6.\n"+
		"2.	Stisknete F9 pro otevrení okna se seznamem lokomotiv a vagonu ve vlaku.\n"+
		"3.	Jestlize je ikona vozu cervená, je zatazena rucní brzda. Dvojtukem mysí na voze uvolníte/zatáhne rucní brzdu.\n"+
		"4.	Zavrete okno sestavení vlaku stiskem F9.\n"+
		"5.	Pockejte az odbrzdíte pripojené vozy.\n\n"+
		"Odpojení vozu nebo lokomotivy\n"+
		"POZOR! Melo by se provádet jen tehdy, pokud VLAK STOJÍ!\n"
		"1.	Otevrete okno sestavy vlaku F9.\n"+
		"2.	Poklepejte 2x na ikonu vozu, ktery se má odpojit, pokud chcete, aby mel vuz zatazenou rucní brzdu.\n"+
		"3.	Poklepejte mysi 2x na ikonu spoje, kde ma byt vlak rozdelen.\n"+
		"4.	Zavrete okno sestavení vlaku stiskem F9."
		"Jak doplnit naftu\n"+
		"1.	Zastavte u naftového stojanu stredem nádrze.\n"+
		"2.	Stisknete klávesu T a drzte ji po dobu doplnování nafty stisknutou.\n"+
		"TIP: Pro zobrazení prubehu plnení nádrze stisknete F9 a klepnete mysí na ikonu lokomotivy.\n\n"+
	)
)
